{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":58,"n_cols":5,"rows_kept":58,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[14,0,14,4],[27,0,27,4],[46,0,46,4],[53,0,53,4],[56,0,56,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["桥架具体明细清单"]
["2021-04-17"]
["品名","单位","规格","数量米/个","备注"]
["消防封闭防火桥架","米","400*100",536]
["消防封闭防火桥架","米","400*100",40,"竖向"]
["消防封闭防火桥架","米","300*100",24,"内隔板 100,100,50,50"]
["消防封闭防火桥架","米","200*100",116]
["消防封闭防火桥架","米","100*50",60]
["90°平弯","个","400*100",6]
["90°平弯","个","300*100",4]
["90°平弯","个","200*100",4]
["三通","个","400*100",8]
["90°水平上翻弯","个","400*100",8]
["90°水平上翻弯","个","300*100",2]
["以上为消防封闭防火桥架，需提供资质、检验报告及合格证。400mm及以上壁厚2.74mm,盖板壁厚2mm;400mm以下壁厚2.5mm,盖板壁厚1.5mm ，卡扣齐全、不锈钢螺栓、连接片与桥架同等厚度   4000mm/条"]
["弱电封闭金属桥架","米","400*150",788]
["弱电封闭金属桥架","米","400*150",40,"竖向"]
["弱电封闭金属桥架","米","300*150",48]
["弱电封闭金属桥架","米","300*100",140]
["三通","个","400*150",15]
["三通","个","300*150",2]
["三通","个","300*100",4]
["90°水平上翻弯","个","400*150",4]
["90°水平上翻弯","个","300*150",2]
["90°平弯","个","400*150",4]
["90°平弯","个","300*150",2]
["90°平弯","个","300*100",4]
["400mm及以上壁厚2.75mm,盖板壁厚2mm;400mm以下壁厚2.5mm,盖板壁厚1.5mm ，卡扣齐全、不锈钢螺栓、连接片与桥架同等厚度   4000mm/条。热浸锌"]
["梯级桥架","米","200*100",528]
["三通","个","200*100",3]
["90°平弯","个","200*100",10]
["梯级桥架","米","600*200",440]
["梯级桥架","米","400*150",222]
["梯级桥架","米","600*200",30,"竖向"]
["梯级桥架","米","300*100",25]
["梯级桥架","米","300*100",25,"竖向"]
["梯级桥架","米","200*100",146]
["中小三通","个","600*200/400*150/600*200",4]
["中大三通","个","200*100/300*100/200*100",5]
["90°平弯","个","600*600",10]
["平三通","个","600*600",2]
["90°水平上翻弯","个","600*600",4]
["45°平弯","个","600*600",4]
["90°平弯","个","300*100",5]
["90°平弯","个","200*100",4]
["三通","个","200*100",2]
["400mm及以上壁厚2.75mm,盖板壁厚2mm;400mm以下壁厚2.5mm,盖板壁厚1.5mm ，卡扣齐全、不锈钢螺栓、连接片与桥架同等厚度  4000mm/条。热浸锌.附件梯级式"]
["照明线槽","米","100*50",115]
["中小三通","个","200*100/100*50/200*100",1]
["中大三通","个","100*50/200*100/100*50",1]
["三通","个","200*100",4]
["90°平弯","个","200*100",10]
["90°平弯     ","个","100*50",4]
["壁厚2.5mm,盖板壁厚1.5mm ，卡扣齐全、不锈钢螺栓、连接片与桥架同等厚度  2000mm/条。热浸锌.附件槽式"]
["桥架盖板","米","800mm",150]
["桥架盖板","米","1000mm",150]
["壁厚2.5mm,。热浸锌.卡扣齐全"]
["注：未尽事宜电联"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}